Вопросы и ответы

1. | Если у нас ТПЧ поддерживает мульти-частотный режим, то как поступать с конденсаторной батареей? Правильно ли я понимаю, что если нагрузку не менять для различных частот ТПЧ, то производительность ТПЧ будет много ниже? Если в конкретный индуктор загружать заготовки переменного диаметра, то какая будет производительность? Если брать сменные индукторы, то как рассчитать емкость? Ответ: По вопросу частоты. Если не менять нагрузку, то не меняется и частота, т.к. ТПЧ устанавливает частоту примерно в резонанс с собственной частотой контура. В этом смысле ТПЧ не может сам менять частоту (маленькое изменение не в счет). Частота - это свойство нагрузки: сочетание индуктора и емкости. Собственная частота контура (угловая, rad/s) вычисляется по формуле: где L – индуктивность индуктора, C – емкость конденсаторной батареи. По вопросу производительности. Если не менять емкость и индуктор, но загружать заготовки переменного диаметра, то, действительно, производительность ТПЧ будет ниже по сравнению с другими вариантами, когда: а) меняем индуктор (в зависимости от диаметра заготовок); б) меняем емкость контура (уменьшаем, чтобы увеличить частоту для мелких заготовок). По вопросу мульти-частотного режима. Теперь от одного ТПЧ можно запитать несколько нагрузок, которые раньше питались от нескольких ТПЧ. Несколько нагрузок могут иметь каждая свою конденсаторную батарею, или одну общую на несколько сменных индукторов, или две общих на любое число индукторов. Это не важно – каждая комбинация емкости и индуктора – это отдельная нагрузка. Контроллер С5 держит в постоянной Флэш-памяти 4 набора настроечных Констант и автоматически распознает нагрузку, чтобы сделать активным нужный набор Констант. По вопросу заготовок переменного диаметра. При большом разбросе диаметров, более чем в 2 раза, мелкие заготовки греются даже дольше, чем крупные, а потери всего комплекса те же самые, т.е. КПД резко падает. В этом случае предпочтительно использовать сменный индуктор (обычно хватает двух индукторов). Емкость рассчитывается для индуктора большого диаметра. Для индуктора малого диаметра можно оставить емкость ту же самую, однако предпочтителен вариант уменьшить емкость, чтобы повысить частоту для заготовок малого диаметра, что даст повышение КПД. Если же оставляем индуктор одинаковый, но уменьшаем емкость для мелких заготовок, то такой вариант (смотрите выше – б) менее эффективен по сравнению со сменным индуктором (вариант – а).
2. |