Вопросы и ответы

1. | Почему при выключении ТПЧ, в момент спада тока реактора к нулю, иногда появляется выброс в напряжении Противоэдс? Например, в Осциллограмма SerNum=65, SaveNum=236, амплитуда выброса равна 850В. Если амплитуда выброса достигнет еще большего значения, может ли это вывести тиристоры инвертора из строя? Ответ на первую часть вопроса: Процессы, связанные со спадом тока реактора, весьма сложные и разнообразные, зависят от наличия в схеме Коммутатора, от несимметричности плеч инвертора и выпрямителя, от предыстории выключения ТПЧ и других факторов. Здесь рассмотрим только основные моменты объяснения в краткой форме для подготовленного читателя: На всех подобных Осциллограммах видно, что ток выпрямителя Id раньше переходит через ноль, чем ток инвертора IL. Дело в том, что, поскольку к этому моменту уже длительное время напряжение выпрямителя отрицательное, то в дросселе Коммутатора накапливается ток, который течет от минуса Противоэдс к плюсу, т.е. складывается с током реактора, и сумма попадает в инвертор. Это приводит к тому, что Id < IL, и ток выпрямителя Id раньше переходит через ноль, чем ток инвертора IL. Поскольку ток выпрямителя раньше переходит через ноль, то вынос заряда восстановления проводящей пары тиристоров выпрямителя начинается раньше, чем вынос заряда проводящей пары тиристоров инвертора. Однако, поскольку тиристоры инвертора более быстродействующие и их заряд меньше, то момент восстановления запорных свойств (пик обратного тока) у тиристоров выпрямителя и инвертора практически совпадает. После прохождения пика обратного тока выпрямителя начинается переходной процесс, в результате которого падение напряжения на реакторе через некоторое время (довольно короткое) становится нулевым, т.е. реактор превращается в "проводящий лом", и устанавливается равенство напряжения Противоэдс и напряжения выпрямителя. После окончания короткого переходного процесса инвертор отсекается от выпрямителя и превращается в мост из четырех RC-цепей, где в диагонали колеблется напряжение контура, а в зажимы Противоэдс поступает ток дросселя Коммутатора. Если ток дросселя Коммутатора существенный, то этот ток заряжает RC-цепи, и в Противоэдс появляется тот самый выброс, о котором задан вопрос. Если ток дросселя Коммутатора не существенный, или Коммутатор вообще отсутствует, то оба зажима противоэдс синхронно колеблются вместе с контуром. Разница потенциалов между двумя этими зажимами постоянна и равна последнему значению в момент окончания упомянутого короткого переходного процесса. Упомянутая разница потенциалов не всегда постоянна. Бывают случаи, когда разница потенциалов синусоидальная и составляет некоторую (небольшую) долю от напряжения контура вследствие несимметричности плеч инвертора. Примечания. При рассмотрении Осциллограмм надо помнить следующее: Сигналы тока инвертора и выпрямителя выпрямляются, т.е. отрицательный участок инвертируется в положительную полярность. Трансформаторные датчики имеют известную ошибку передачи однополярных сигналов, что может вызвать искажение спада сигнала к нулю. Сигналы обоих датчиков тока фильтруются емкостями. Индуктивность реактора нелинейная. При подходе тока реактору к нулю возникает «магнитная пробка», когда индуктивность устремляется в бесконечность, а ток замирает около нуля, до тех пор, пока не накопится вольт-секундная площадка для обхода соответствующего участка петли гистерезиса, после чего индуктивность падает, и ток может двигаться дальше (в минус). Ответ на вторую часть вопроса: В последнем алгоритме, который «прошивается» в программируемую логику платы Логик, предусмотрено своевременное снятие импульсов инвертора и выпрямителя, когда ток реактора подходит к нулю. Такая мера приводит к ограничению выбросов напряжения не более 1000В. При использовании старого алгоритма, где во время инверторного режима выпрямителя не было запрета на импульсы управления инвертора и выпрямителя, наблюдались иногда выбросы порядка 1500В и более, что приводило иногда к выходу тиристоров из строя, когда их класс был равен 15.
2. | Мы с вашего сайта скачали архив программы Маткад, но в нем нет exe файла для установки. Что делать? Ответ С сайта вы скачали архив Mathcad_c5-grafik.zip. Там есть файл Readme.txt. В этом файле первый пункт: Установите Mathcad 14 Приложение Маткад 14 доступно для бесплатного скачивания из Интернета. Легко найти множество ссылок. Ссылки устаревают, надо брать свежие, например: http://www.exdll.ru/mathcad-m20/ Если нет опыта по установке программных продуктов, обратитесь к специалисту поблизости.
3. | Как посмотреть Осциллограмму одноимпульсного пуска? Ответ Считывание Осциллограммы описано в Инструкции по эксплуатации (ИЭ) контроллера С5 (например, см. п.13). При одноимпульсном пуске может сработать авария (на LCD-Дисплее цифра обычно 1) или не сработать.(LCD-Дисплей выключен). В первом случае Осциллограмма должна автоматически уйти в Интернет на страницу Диагностики. Во втором случае Осциллограмма не записалась в Черный Ящик и не посылалась в Интернет. Однако все данные остались в оперативной памяти и в принципе Осциллограмма доступна для считывания. В этом случае нельзя нажимать кнопку Стоп ТПЧ, иначе все данные очистятся. Необходимо «извлечь» Осциллограмму из оперативной памяти по USB-каналу. Только после считывания разрешается нажать кнопку Стоп. Рекомендуется считать Осциллограмму при помощи программы c5-service.exe, используя окошко Oscillogram и кнопку 1. Предварительно изучите инструкцию к программе. Вторая возможность считывания данных по USB-каналу – с помощью стандартной общедоступной программы CommTest.exe. Инструкцию пользователя и программу CommTest.exe можно скачать на сайте на странице Документация – Service – html.