Вопросы и ответы

1. | Почему так много данных надо вносить в Паспорт Объекта? Возникает впечатление, что нужно подготовить очень сложный и трудоемкий документ. Ответ: Принципиальное значение имеют только 3 параметра: Lk – индуктивность линии к нагрузке; fk 1 – собственная частота контура; C 1 – емкость конденсаторной батареи. Емкость С1 легко считается путем суммирования емкостей отдельных банок. Собственная частота fk 1 примерно на 10% меньше рабочей частоты ТПЧ. Индуктивность линии Lk легко измерить обычным дешевым тестером или можно оценить «навскидку». Например, если длина линии 3 м, то обычно ставится дополнительный дроссель порядка 8 мкГ, суммарная индуктивность порядка 10 мкГ. Остальные данные, число витков трансформаторов и т.п., относятся к самому ТПЧ. Такие данные можно узнать из документации или, без всяких проблем, по телефону запросить у Изготовителя ТПЧ или у Изготовителя С5. Есть еще данные, относящиеся к регистрации Объекта, надо посмотреть таблички, этикетки на платах и т.п., что не представляет сложности. Необязательно сразу задавать точные данные, можно вначале задать ориентировочные данные, получить настроечные Константы и начать наладку, а потом впоследствии Константы всегда можно изменить. 95% выпуска ТПЧ имеют типовое применение, их наладка не представляет сложности. Однако 5% нетиповых применений ТПЧ имеют весьма широкий спектр всевозможных особенностей, например, Г-образный контур, согласующий трансформатор до или после конденсаторной батареи, очень малая или очень большая мощность нагрузки, очень малая частота контура, различается тип датчиков тока и т.д. и т.п. Все эти особенности приходится учитывать в Паспорте Объекта. Именно из-за нетиповых применений ТПЧ возникает впечатление «объемного» документа. Дополнительную «объёмность» вносит необходимость поддержки ТПЧ 2-го, 3-го и 4-го поколений. Однако внесение данных Паспорта Объекта в большинстве случаев не представляет сложности и может быть сделано непосредственно в ходе телефонного разговора с Изготовителем С5.
2. | Какие действия должен сделать Потребитель при работе с Паспортом Объекта? Ответ: Заполнить исходные данные. Выделить мышкой желтый прямоугольник и сохранить текст в отдельном файле под любым именем, например, xxxxx.ini. Запустить сервисную программу c5-service, открыть файл xxxxx.ini кнопкой Open, сделать запись Констант (“прошить”) во Флэш-память Процессора кнопкой SaveFlash.
3. | Если Наладчик еще не приехал на Объект, но уже знает параметры контура, может ли он заранее (не имея на руках Контроллера С5) подготовить конфигурационный файл для прошивки? Ответ: Да, может. Для этого не нужен Контроллер С5, достаточно иметь только компьютер: · Скачать с сайта Object_Passport.xls · Внести в Паспорт Объекта исходные данные · Скопировать желтый прямоугольник в текстовый файл *.ini Далее при желании можно посмотреть (или изменить) Константы: · Скачать с сайта сервисную программу c5-service · Запустить программу, прочитать текстовой файл *.ini с помощью кнопки Open · Можно потренироваться изменять Константы с помощью кнопок +1, -1 · Можно записать на диск измененный файл *.ini с помощью кнопки SaveDisk Теперь можно ехать на Объект.
4. | Какие поля в Паспорте Объекта можно не заполнять? Ответ: Только две группы данных являются исходными: данные Разделов 1 и 4 (ячейки D9…D44 и D90...D93). Остальные данные никак не влияют на конечный результат: настроечные Константы c0...Iz_A в Разделе 13 (ячейки D221...D233). Также не влияют на настроечные Константы некоторые данные из Раздела 1. Это легко проверить, т.к. любую ячейку Раздела 1 можно отследить. Если менять в ней значение, можно сразу посмотреть, меняются ли Константы c0...Iz_A. Например, параметры Ld и kLd повлияют только на работу математической модели. И косвенно повлияют на выбор эмпирических данных в Разделе 4, что в свою очередь повлияет на расчет Констант tq_4, tq_6. Однако влияние параметров Ld и kLd незначительное. Данные за пределами Разделов 1 и 4 не являются исходными. Такие данные либо вычисляются автоматически (Разделы 2, 3.1, 3.2, 3.3, 12,13,14), либо нужны для запуска математической модели (Разделы 5, 6), либо туда заносятся результаты опытов, неважно каких, математических - на модели, или физических - на объекте (Разделы 7,8,9,10,11).
5. | Для 3-ей Константы встречается имя UexR_3 и tq_3, что правильно? Ответ: Правильно tq_3. В старых версиях встречается имя UexR_3.
6. | Вопрос к Паспорту Объекта в части потенциометра R100. В примечании (*10) к Разделу 3.1 сказано, что потенциометры R100 и R141 соединены последовательно для грубой и тонкой регулировки. Выше, в Примечании (*6), сказано, что Константу tq_3 - не трогать. В то же время Константа tq_3 является эквивалентом потенциометра R100, поэтому становится непонятной функция потенциометра R100. Ответ: Действительно, у потенциометра R100 имеется две функции: первая относится к Разделу 3.1, вторая - к Разделу 3.3. Это две совершенно различных функции, совпадает только позиционное обозначение потенциометра R100. В ИЭ сказано только о первой функции (последовательное соединение двух потенциометров R100 и R141) - см. Табл.1, п.1, поскольку ИЭ распространяется только на Контроллеры С5. Однако Паспорт Объекта распространяются также на старые Контроллеры 4-го поколения - Раздел 3.3. Если ЗИП на старые Контроллеры заказывается после мая 2011 года (после выпуска №49), то осуществляется поставка плат Аналог + Логик по новому принципу с точной стабилизацией предоставляемого времени tq. Функция R100 уже другая - такая же, как у Константы tq_3 в цифровом регулировании. Рекомендация "Константу tq_3 - не трогать" означает, что положение потенциометра R100 ставится один раз согласно автоматическим вычислениям и не корректируется, а потенциометры R90 и R141 могут корректироваться по физическим опытам на Объекте.
7. |